**Załącznik nr 8 do SIWZ**

**(ZNAK SPRAWY: WAT.272. 1.02.02.2016.CO)**

**PROTOKÓŁ ODBIORU**

Miejsce dokonania odbioru:

WITD we Wrocławiu, ul. B. Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław

Data dokonania odbioru:…………………… 12.2016 r.

**Ze strony Wykonawcy:**

…………………………………………………………………………………. (nazwa i adres)

1. **…………………………………… 2. ……………………………….**

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

**Ze strony Zamawiającego:**

**Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu,51-165 Wrocław, ul. Krzywoustego 28**

Zespół w składzie:

1. **…………………………………………………**
2. **…………………………………………………….**
3. **………………………………………………….**
4. **…………………………………………………………**

**Przedmiotem Dostawy i odbioru w ramach Umowy nr …….. /2016 z dnia ……… 2016 r. jest:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa przedmiotu dostawy** | **J. m.** | **Ilość** | **Numer seryjny** | **Wartość**  **(zł.)** | **Dokumentacja techniczno-ruchowa /instrukcja obsługi/świadectwa jakości** | **Uwagi** |
| 1 | **Dostawę trzech fabrycznie nowych samochodów ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu** | szt. | 3 |  |  |  |  |

Potwierdzenie kompletności dostawy:

* Tak \*

Nie \* - zastrzeżenia - **………………………………………………………………………………………….**

**Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami / funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie:**

* Zgodne \*

Niezgodne \* - zastrzeżenia **- … ………………………………………………….……………………………**

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):

* Wykonane zgodnie z umowa \*
* Nie wykonane zgodnie z umową \* - zastrzeżenia **......................................................................................**

Końcowy wynik odbioru:

* Pozytywny \*
* Negatywny \* - zastrzeżenia **........................................................................................................................**

Podpisy

1. .......................................................... 1. ……………………………
2. …………………………………………………………
3. …………………………………………………………
4. ………………………………………………………….

2. …………………………..

(członkowie zespołu Zamawiającego))  (członkowie zespołu Wykonawcy)

\* niewłaściwe skreślić

**Szczegółowe zestawienie wymagań dla poszczególnego pojazdu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Wymagania zamawiającego** | | **Spełnia / nie spełnia** | **Uwagi** |
| 1. | Samochód fabrycznie  nowy  - rok produkcji IV kwartał 2015 lub 2016 | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 2. | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 3. | Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon” częściowo przeszklony. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 4. | Kabina kierowcy trzyosobowa, liczba ta musi wynikać z homologacji oferowanych samochodów. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 5. | Wymiary przedziału przeznaczonego do zabudowy | długość minimalna  3 400 mm | Podać parametry |  |
| wysokość minimalna 1 800 mm | Podać parametry |  |
| szerokość minimalna 1 700 mm, mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych | Podać parametry |  |
| 6. | Drzwi boczne prawe przesuwne z blokadą, przeszklone szybą. Druga szyba zamontowana w części biurowej po prawej stronie samochodu. Co najmniej jedna szyba z możliwością otwierania poprzez odsunięcie lub uchylenie. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 7. | Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia min. 250°. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 8. | Dwie szyby po lewej stronie samochodu, przeciwległe do drzwi przesuwnych. Brak uchylnych lub otwieranych szyb po tej stronie pojazdu. Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” lub „oklejania”. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 7. | Elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 8. | Elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka boczne. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 9. | Przeszklenie ścian bocznych samochodu w części przedziału biurowego z zastosowaniem przyciemnienia w stopniu od 70 do 90%. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 10. | Nadwozie lakierowane w kolorze ciemnozielonym , z tym, że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego.  Zamawiający dopuszcza pomalowanie elementów koloru białego lub ciemnozielonego poza fabryką. Wykonawca zamówienia udzieli gwarancji na wykonanie prac lakierniczych. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 11. | Silnik wysokoprężny (diesel) z turbodoładowaniem o pojemności skokowej minimum 2100 cm3 mocy minimum 110 KW ( (pojemność oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynikać z jego homologacji). | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 12. | Norma emisji spalin: minimum Euro 5+ lub Euro 6 | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 14. | Napędzana przednia lub tylna oś pojazdu. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 15. | Skrzynia biegów manualna minimum 5-cio biegowa. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 16. | System kontroli trakcji (ESP lub równoważny). | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 17. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 18. | Kolumna kierownicy, co najmniej z możliwością regulacji w min. w płaszczyźnie pionowej. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 18. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem + ABS + ASR lub równoważne. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 19. | Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 20. | Co najmniej poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 21. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 l. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 22. | Obręcze stalowe min. 16 cali. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 23. | Założone opony zimowe z felgami | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 24. | Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie. Zamawiający nie dopuszcza „Skandynawskiej” funkcji włączania świateł mijania | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 25. | Reflektory przeciwmgłowe. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 26. | Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 27. | Podłoga przedziału biurowego oraz przedziału magazynowego wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 28. | Ściany boczne przedziału biurowego i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100 mm/min. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 29. | Po adaptacji pojazdy przystosowane do przewozu min. 3 osób ( z kierowcą) w pozycji siedzącej, dopuszczalna masa całkowita każdego pojazdu do 3,5 tony. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 30. | Pojazdy winny składać się z dwóch przedziałów: części przeznaczonej dla kierowcy i pasażerów wraz częścią biurową oraz przedziału magazynowego. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 31. | Część przeznaczoną dla kierowcy i pasażerów oraz część biurową oddziela ścianka działowa od 80 cm do 100 cm wysokości. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 32. | W przedziale biurowym winny zostać zainstalowane : 2 siedziska dla inspektorów oraz 2 siedziska dla osób kontrolowanych.  Siedziska dla inspektorów zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału.  Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału.  Wszystkie siedzenia w przedziale muszą posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne, łatwe do utrzymania w czystości. Pod wszystkim siedziskami powinny znajdować się schowki z możliwością otwierania i systemem samoczynnego podtrzymania otwartej klapy. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 33. | Dwa stoliki o wymiarach (minimum 550 x 900 mm) pod komputer (laptop), jeden przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany działowej z przedziałem magazynowym. Stolik zamontowany bez punktu podparcia w podłodze. Stoliki usytuowane pomiędzy siedziskami (dla inspektorów i kontrolowanych), zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc,  z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Wytrzymałość stolików na obciążenie - min. 100 kg. Pod powierzchnią blatu szuflada umożliwiająca przechowywanie dokumentów w formacie A 4 o wysokości max.6 cm. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 34. | Na lewej ścianie bocznej przedziału, obok siedziska dla inspektora - szafka przeznaczona do zainstalowania laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka + kserokopiarka)z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja  szafki   powinna   uwzględniać  możliwość zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie jazdy oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzeń bez wykonywania dodatkowych czynności(np. odpinanie pasów mocujących). Wymiary: szerokość 60 cm., wysokość 50 cm, głębokość 45 cm. Zamawiający wymaga wykonania wcięcia o całkowitej długość 40 mm szerokości 20 mm zakończonego promieniem r = 10 mm na wpuszczenie kabla zasilającego do prawej szuflady. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 35. | Przedział   biurowy   samochodu   wyposażony   w   dwie  trwale zamocowaną kasetki metalowe (zamykane na klucz). | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 36. | Na ścianie działowej oddzielającej przedział biurowy od przedziału magazynowego - od strony biurowej zestaw szafek z półkami  i szuflad. Część półek i szafek musi umożliwiać przechowywanie w nich segregatorów na dokumenty formatu A4. Również, co najmniej część szuflad powinna być przystosowana do przechowywania dokumentów formatu A4.Należy przewidzieć miejsce na umundurowanie służbowe – wierzchnie- miejsce na garderobę z haczykami.  **Wykonawca musi dołączyć projekt zabudowy ścianki działowej oraz zabudowy przedziału biurowego do dokumentacji przetargowej.** | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 37. | Wszystkie  szafki  i  szuflady zabezpieczone  samozatrzaskowymi  zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 38. | Oświetlenie przedziału biurowego – reflektory ledowe umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer, punktowe kierunkowe reflektory ledowe zamontowane w suficie przedziału biurowego). Oświetlenie punktowe dodatkowe załączane z wyłącznika będącego w zasięgu ręki inspektora. Dodatkowo zamocowane lampki przy biurkach. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 39. | W przedziale biurowym, w miejscu zapewniającym możliwość prawidłowej obsługi wyposażenia pojazdu będzie znajdować się panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym, posiadający następujące funkcje:   * sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym pojazdu, * sterowanie układem ogrzewania dodatkowego przedziału, * obrazowanie poziomu naładowania dodatkowych akumulatorów oraz dźwiękową sygnalizację niskiego poziomu ich naładowania, * wyświetlanie aktualnej daty, godziny, temperatury zewnętrznej. * sterowanie układem klimatyzacji dodatkowego przedziału, * zabezpieczenie akumulatorów przed głębokim rozładowaniem-odcięcie zasilania przy 11,5 V. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 40. | Zamontowane w pojeździe meble wykonane z materiałów wodoodpornych, dopuszczonych do stosowania w tego rodzaju  zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 41. | Klimatyzacja samochodowa co najmniej z regulacją manualną. | |  |  |
| 42. | Klimatyzacja samochodowa rozbudowana o dodatkowy parownik zamontowany nad kabiną kierowcy, wylot chłodnego powietrza skierowany na przedział biurowy z możliwością ustawiania kierunku nawiewu. | |  |  |
| 43. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału biurowego o mocy grzewczej co najmniej 2 kW z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem – ogrzewanie postojowe (układ wydechowy systemu ogrzewania powinien być tak skonstruowany i umieszczony żeby  nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych).  Co najmniej  2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania rozmieszczone  równomiernie  w  całym   przedziale  biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego  przedziału  zabezpieczone  przed  bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania.  Wyloty ciepłego powietrza nie powinny być umieszczone bezpośrednio przy siedzeniach przeznaczonych dla kontrolujących. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 44. | Ściana   działowa   pomiędzy   przedziałem   magazynowym, a   przedziałem biurowym po  stronie  magazynowej   zabudowana otwartymi półkami  (konstrukcja z profili aluminiowych). Półki  wyposażone w zamontowane uchwyty umożliwiające unieruchomienie za pomocą  linek  lub pasów przewożonych  urządzeń i wyposażenia.  W  dolnej   części  zabudowy  przedziału  magazynowego  miejsce  na  wagi przewoźne o wymiarach jednego segmentu ok. 855 mm x 530 mm x 90 mm (minimum dla dwóch  segmentów). Z  uwagi na ciężar wag (ok. 20 kg dla jednego segmentu) zaprojektowane rozwiązanie powinno zapewniać możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu. Miejsca na wagi (podłogi schowka na wagi) wyłożyć blachą np. aluminiową - ze względu na konstrukcję wnęki.  Przewidziane miejsce na urządzenie do badania stopnia zadymienia spalin (dymomierza o wymiarach 60x30x30cm). Sposób  zabudowy powinien zapewniać bezpieczne mocowanie urządzeń. Sposób montażu musi umożliwiać łatwy i szybki  demontaż urządzenia.  Przewidziane miejsce na minimum cztery pachołki drogowe. Przymiar wysokości , lustro, apteczka.  **Wykonawca musi dołączyć projekt zabudowy przestrzeni magazynowej do dokumentacji przetargowej**. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 45. | W części magazynowej na tylnych drzwiach zamontowany zbiornik na wodę do mycia rąk. Obieg wody grawitacyjny, zapewniony łatwy dostęp. Zamawiający wymaga założenie dodatkowego przewodu gumowego od kranu do dolnej krawędzi drzwi zamontowanego na stałe. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 46. | Zespół   2 dodatkowych   bezobsługowych   akumulatorów   żelowych (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego  w pojeździe) o łącznej  pojemności min.  400 Ah.  Do  zestawu  akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiająca uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V (o mocy min. 2000 WAT) wraz z instalacją przyłączeniową umożliwiającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (dwa komputery, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz). Zamontowana   instalacja powinna zapewniać możliwość jednoczesnego   użytkowania   wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpieczać obwód drukarki - kserokopiarki przed chwilowymi spadkami napięcia. Zamawiający w razie potrzeby zobowiązuje się wypożyczyć Wykonawcy na czas wykonywania zabudowy jeden   zestaw   przewidywanych   do   użytku   urządzeń,   w  celu przeprowadzenia testów. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 47. | Generator prądotwórczy o mocy minimalnej 1,6 kW, zapewniający doładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (dwa komputery, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne) zamontowany w części technicznej. Podczas pracy generatora musi istnieć możliwość użytkowania wszystkich wskazanych urządzeń jednocześnie. Silnik benzynowy, czterosuwowy lub Diesla. Czas pracy bez tankowania przy pełnym obciążeniu min. 2,5h. Zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe generatora. Podczas pracy generator powinien zasilać wszystkie gniazda 230V i ładować akumulatory dodatkowe, a po jego wyłączeniu zasilanie 230V powinno odbywać się poprzez użycie ręcznego przełącznika źródła zasilania - z przetwornicy.  Musi istnieć możliwość łatwego wyjmowania generatora oraz zasilania instalacji elektrycznej podczas pracy generatora poza przedziałem technicznym (na zewnątrz pojazdu).  Zastosowany generator prądotwórczy (agregat) musi spełniać przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej dla tego typu urządzeń. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest deklaracja zgodności wystawiona zg. z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r.(Dz.U. z 2002 r., nr 166,poz.1360 ze zm.) potwierdzającą spełnienie co najmniej Dyrektyw 2006/42/WE, Dyrektywy 2004/108/WE, Dyrektywy 2000/14/WE-2005/88/We, dokument potwierdzający posiadanie homologacji przez silnik agregatu uzyskanej zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE. Zamawiający wymaga dodatkowego kabla zasilającego do agregatu, który zasili złącze 230V pojazdu o długości 5m. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 48. | Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania (ładowarka min. 50A) dwóch akumulatorów dodatkowych oraz akumulatora rozruchowego przy podłączonym zasilaniu w czasie postoju przy podłączonym zasilaniu 230 V z jednym gniazdem zewnętrznym zamontowanym w bocznej ścianie pojazdu lub tylnym zderzaku.  Alternator zamontowany w pojeździe musi zapewniać podczas pracy silnika ładowanie zarówno akumulatora rozruchowego jak i akumulatorów dodatkowych zamontowanych w przedziale biurowym. Przewód do ładowania z zewnętrznego źródła zasilania o długości min. 10 m. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 49. | Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230 V lub uruchomionym agregacie prądotwórczym wraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. Zabezpieczenie przed jednoczesnym podłączeniem zasilania zewnętrznego i zasilania z agregatu prądotwórczego. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 50. | Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 51. | Minimum osiem gniazd 230 V w przedziale biurowym do zasilania urządzeń biurowych oraz dwa w przedziale  magazynowym. Gniazda w przedziale biurowym w miejscu łatwo dostępnym (powyżej poziomu stolików). Gniazda nad biurkiem inspektorów w następującej konfiguracji: zasilanie , zasilanie, RJ-45, zapalniczka. Jedno   samochodowe gniazdo 12V (typu „zapalniczka”) w przedziale magazynowym i co najmniej dwa w przedziale biurowym w tym jedno zasilane poza wyłącznikiem głównym do ładowania latarki na ścianie dzielącej przedział biurowy i magazynowy  Włącznik świtał punktowego powinien znajdować się w miejscu uniemożliwiając jego przypadkowe przyciśnięcie. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 52. | Okablowanie wewnętrznej instalacji transmisji danych zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie urządzenia wielofunkcyjnego i dwóch komputerów oraz współpracę komputerów z drukarką (zabudowane przewody UTP- typu skrętka – z końcówkami Rj 45 z miejsca przewidzianego na ruter/modem internetowy (w prawym górnym rogu przy bocznej ściance od strony wewnętrznej przy miejscu na drukarkę) do urządzenia wielofunkcyjnego oraz do biurek inspektorów za pomocą gniazda RJ-45. zapewniające komunikację pomiędzy komputerami i urządzeniem wielofunkcyjnym).  Zapewniony dostęp do zamontowanej w pojeździe przetwornicy | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 53. | Pojazd wyposażony po dwie pary reflektorów zewnętrzne typu LED ze światłem rozproszonym, zamontowane na stałe w górnej tylnej  i przedniej części samochodu po jego prawej stronie i lewej stronie. Zasilanie elektryczne z zespołu dwóch akumulatorów dodatkowych. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 54. | Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi koloru niebieskiego zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu samochodu z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego  ( Dz.U. z 2012r.,poz.402).  Lampy ostrzegawcze oparte o technologię LED.  Zasilanie z akumulatora rozruchowego. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 55. | Dwa dodatkowe światła za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi (z błyskownikami w technologii LED).  Zasilanie z akumulatora rozruchowego. Światła zamontowane prostopadle do jezdni. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 56. | Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Belka może być zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla samochodu uprzywilejowanego.  W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy sterowanie sygnałami świetlnymi oraz włączanie sygnału dźwiękowego odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze muszą spełniać warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.   w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.305).  Zasilanie z akumulatora rozruchowego. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 57. | Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi koloru niebieskiego zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu samochodu z tablicą tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści (możliwość zaprogramowania minimum 50 komunikatów w różnych językach np. niemiecki, angielski, rosyjski itp. – dostępne znaki do zaprogramowania – polskie, cyrylica itp.), np. ZJEDŹ NA PARKING, STOP, KONTROLA, tablica winna również umożliwiać wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” w trybie standardowym.  Tryb wyświetlania komunikatu na tablicy winien być widoczny na panelu sterownia tablicą.  Sterownik do tablic tekstowych winien umożliwiać podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania komunikatu.  Lampy ostrzegawcze oparte o technologię LED.  Lampy wyposażone dodatkowo w lampy typu LED – pomarańczowe oraz białe ( oświetlenie tylnego przedpola) podłączone do instalacji pojazdu bazowego – lampy żółte połączone z kierunkowskazami pojazdu, lampy czerwone z lampami STOP.  Zasilanie z akumulatora rozruchowego. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 58. | Całkowita wysokość wyżej opisanej belki świetlnej nie powinna przekraczać 130mm. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 59. | Pas odblaskowy barwy białej opasający pojazd, o szerokości od 80 do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien a progiem pojazdu. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 60. | Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej, umieszczony po obu stronach samochodu nad pasem odblaskowym barwy białej. Logo Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 61. | Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” koloru czarnego z przodu samochodu oraz na tylnych drzwiach. Na poszyciu pojazdu mają zostać umieszczone 3 (trzy) numery taktyczne floty. Dwa umieszczone po lewej i prawej stronie pojazdu nad pasem odblaskowym w tylnej części pojazdu. Trzeci numer umieszczony na tylnych drzwiach pojazdu z prawej strony. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 62. | Okres gwarancji na samochód - co najmniej 24 miesiące bez limitu km. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 63. | Okres gwarancji na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną - nie mniej niż 24 miesiące. Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania samochodu. Czas reakcji od czasu zgłoszenia usterki nie dłuższy niż 48 godzin. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 64. | Gwarancja na nadwozie (części blacharskie i lakiernicze) - co najmniej 3 lat. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 65. | Czas reakcji serwisu od czasu zgłoszenia usterki nie dłuższy niż 48 godzin. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 66. | Sieć autoryzowanych stacji obsługi (ASO) na terenie całej Polski –co najmniej jedna stacja w każdym województwie lub w innym województwie w odległości nie większej niż 150 km od miasta wojewódzkiego w województwie, w którym nie ma autoryzowanej stacji obsługi. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 67. | Serwis pojazdu realizowany w najbliższym ASO dla siedziby Zamawiającego: nazwa firmy, adres, telefon, e-mail (podać) | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 68. | Serwis zabudowy realizowany przez: nazwa firmy, adres, telefon, e-mail (podać). | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 69. | Koło zapasowe pełnowymiarowe , podnośnik, klucz do zmiany koła. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 70. | Centralny zamek sterowany pilotem. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 71. | Immobiliser. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 72. | Tempomat | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 73. | Trójkąt, gaśnica (min. 2kg zamontowana w przedziale kierowcy i gaśnica min. 6 kg zamontowana w przedziale magazynowym- zamontowane w uchwycie fabrycznym, w przypadku braku uchwytu fabrycznego wymagany uchwyt do gaśnicy), lewarek, apteczka, komplet dywaników gumowych, min 2 komplety kluczyków. | |  |  |
| 74. | Radio z CD wraz z instalacją radiową +głośniki+ możliwość uruchomienia radia bez zapłonu samochodu. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 75. | Apteczka wyposażona w:   1. środki odkażające:   - woda utleniona- 1 szt.  -spirytus salicylowy 1 szt.  2. materiały opatrunkowe:  - kompresy jałowe wym. 5x5 cm – 2 op.  - kompresy jałowe wym. 9x9 cm – 2 op.  - opaska dziana szer. 5 cm – 2 szt.  - opaska dziana szer. 12 cm – 2 szt.  - gaza jałowa 1mx1m,  - zestaw plastrów z opatrunkiem na folii  - opaska elastyczna szer. 12 cm – 1 szt.  - opaska elastyczna szer. 15 cm – 1 szt.  3. Rękawiczki lateksowe : 2 pary.  4. Nożyczki : 1 szt.  5. Roztwór soli fizjologicznej:  -0,9%NaCl 250 ml szt.1.  -0,9%NaCl 10 ml szt.5.  6. Maseczka jednorazowa do sztucznego oddychania.  7. Koc ratunkowy/folia termiczna.  8. Szyna Kramera duża-1 szt., mała-1 szt. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 76. | Urządzenie do wybijania szyb samochodowych -młotek bezpieczeństwa - 2 sztuki, jedna zamontowana w kabinie kierowcy nad lewymi drzwiami przymocowane na stałe do poszycia wewnętrznego pojazdu , druga w przedziale biurowym. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 77. | Nóż do ciecia pasów zamontowany w przedziale kierowcy | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 78. | Dodatkowy komplet opon letnich z felgami stalowymi. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 79. | Chlapacze przednie i tylne. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 80. | Antena dookólna w standardzie LTE z wtykiem podwójnym SMA wyprowadzonym w miejscu posadowienia modemu GSM w prawym górnym rogu przy bocznej ściance od strony wewnętrznej przy miejscu na drukarkę. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 81. | Wykonawca przed wykonaniem zabudowy przedziału biurowego i magazynowego uwzględni wskazania Zamawiającego i uzyska akceptację na:  - planowane rozmieszczenie siedzisk oraz mebli, w tym rodzaj użytych materiałów ,  - planowaną kolorystykę,  - planowaną zabudowę w części magazynowej pojazdu. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 82. | Pisemne zobowiązanie wykonawcy o dostarczeniu przy odbiorze pojazdu świadectwa zgodności dla pojazdu skompletowanego gwarantującego rejestrację pojazdu jako specjalny. | | Spełnia / nie spełnia |  |
| 83. | Dokumenty do przekazania zamawiającemu:  - schematy elektryczne zabudowy,  -instrukcje demontażu zabudowy,  - faktura,  -książka serwisowa pojazdu,  -homologacja na pojazd skompletowany.  - wykaz stacji ASO, | | Spełnia / nie spełnia |  |

…………………………………………………………................................................

(podpis Wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela**1**)

**1**Podpis (-y) osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

1. Zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru),

lub

1. Pełnomocnictwem złożonym wraz z ofertą