**Załącznik nr 1**

(pieczęć Wykonawcy)

# FORMULARZ OFERTOWY

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 video endoskopów technicznych**

**I. DANE WYKONAWCY:**1. Nazwa Wykonawcy:(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

.....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Siedziba Wykonawcy:

*ul:* ..................................................... *kod:* ................... *miejscowość:* ...............................................

*województwo …*…………………………………………..

3. Adres do korespondencji ( jeśli jest inny niż wskazano w pkt 2):

*ul:* ..................................................... *kod:* ............. *miejscowość:* ................................................

4. NIP: ..........................................

5. REGON: ………………………………………………

6. TEL: ………………………………………….

7. FAX: …………………………….........................

8. E-MAIL: ......................................................................................................................

9. Numer konta bankowego.............................................................................................................

11.Osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań :………………………………………………………………

zgodnie z wpisem do CEIDG/KRS lub załączonym do oferty pełnomocnictwem)

12. OSOBA DO KONTAKTÓW: ..........................................................................

10. TEL.: ......................................

**II. CENA:**

**Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu oraz istotnych postanowieniach umowy:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Zaproponowany model / producent** | **Ilość**  **(sztuki)** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość oferty brutto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Parametry :  - minimalna rozdzielczość ekranu TFT – 320x234 pikseli  - minimalna rozdzielczość kamery 320x240 pikseli  - kolorowy ekran 2,4 & rdquo LCD  - głowica kamery ø 5,5mm ( wodoodporna)  - elastyczny kabel 90 -100 cm promień gięcia ( max) 45mm  - zasilanie 4x1,5V AA  - format Video NTSC  - ekspozycja automatyczna  - balans bieli automatyczny  - paleta kolorów RGB Bayer- czułość 0,7V  ( Lux.sec)  - oświetlenie kamery 2 LED , białe  - kąt widzenia obiektywu 54 stopnie  - zakres ogniskowych 3 ~ 6 cm  - minimalny promień zgięcia 4,5 cm  - max. długość metalowej rurki 90 cm + /- 2 cm  - całkowita długość urządzenia 115 cm +/- 2 cm  - pobór energii 200mA  - ciężar ok 400 g |  | **2** |  |  |
|  | SUMA | ------ | ------ |  |  |

**Słownie wartość oferty brutto** : ….………………………….………………………………..

Słownie : ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

**III.** Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 2 do „Zaproszenia do złożenia oferty”, został przez mnie zaakceptowany i w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

**IV.** Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac (w przypadku niepowierzenia zaleca się wykreślić puste miejsce): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……...................................................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)